02062022

1 :La modele mathematique d’un carrefour :12+4LED 3T Bool

2: La table de verite en bool :7 stituation

3 :La Langue logicielle qui s’employera :FPGA (Arduino R3)

4 :Definition des broches de materiel de la carte :AD/AA.

5 :

Generateur : Burst :repetition des fois et attente son periode.

（链式灯带的原理是信号线（黄线）的时分复用，在每段控制频率之间有50us+的空期。）